**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE – SKLOP 1**

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.

**Pogoji in tehnično-tehnološke lastnosti dostavnega vozila s prekucnikom (1 kos)**

1. **OSNOVNE ZAHTEVE:**
2. Novo vozilo kategorije N1, za prevoz tovora, oblika karoserije prekucnik, 1 kos
3. tovarniško novo vozilo - leto izdelave vozila mora biti enako letu, v katerem bo vozilo predano naročniku,
4. celotno vozilo je bele barve,
5. vozilo tovarniško izdelano, homologirano, nadgradnja ni dovoljena,
6. vozilo mora imeti pogon na sprednja kolesa,
7. navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,
8. da je za ponujeno znamko zagotovljen servis v radiusu 20 km od sedeža podjetja naročnika,

. **Karoserija:**

1. Največja dovoljena skupna masa: do 3.5 t,
2. Nosilnost: najmanj 1220 kg
3. medosna razdalja od 3.600-3700 mm
4. dolžina vozila: največ 5.820 mm,
5. širina vozila: največ 2.100 mm, z ogledali 2.480 mm
6. višina vozila: največ 2.270 mm,

**Garancija:**

1. garancija proizvajalca za celotno vozilo brez omejitve prevoženih kilometrov: minimalno 24 mesecev,
2. garancija proti prerjavenju za kompletno vozilo min. 72 mesecev,
3. garancijska dokumentacija,

**Kabina:**

1. sedež za enega sopotnika ali sedežna klop za dva sopotnika,
2. nastavljiv voznikov sedež,
3. računalniški prikazovalnik podatkov
4. protiprašni filter
5. opozorilni signal za vzvratno vožnjo,
6. radio z anteno in zvočniki, Bluetooth prostoročno telefoniranje,
7. ročna klimatska naprava
8. električni pomik stekel,
9. centralno zaklepanje,
10. meglenki spredaj,
11. regulator in omejevalec hitrosti,
12. senzorski brisalniki za dež
13. 12V vtičnica,

**Tovorni prostor (prekucnik):**

1. Površina tovornega prostora: najmanj 6,5 m2,
2. prostornina tovornega prostora (m3): najmanj 2,6 m3
3. dolžina tovornega prostora: od 3.200 do 3.300 mm,
4. širina tovornega prostora: od 2.000 do 2.100 mm,
5. višina tovornega prostora 400 mm
6. kovinska varnostna pregrada z oknom med kabino in tovornim prostorom,
7. alu prekucnik s trostranskim kipom,
8. pod kesona, prednja stranica 2mm galvanizirana jeklena pločevina,
9. pregrada za zaščito kabine,
10. zaščita zadnjih luči.

**Krmilni sistem:**

1. servo-ojačevalnik,
2. rajdni krog: največ 14,5 m,

**Motorni del:**

1. vodno hlajen, Euro 6 motor, najmanj 2300 do 2500 ccm
2. moč motorja od 90 do 100 KW,
3. elektronska blokada motorja,
4. rezervoar za gorivo max 80 l.
5. ključavnica rezervoarja za gorivo,

**Menjalnik:**

1. ročni menjalnik, 6 stopenjski,

**Zavorni sistem:**

1. zavore ABS,
2. sistem ASR proti zdrsu pogonskih koles,
3. sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP
4. sistem proti zanašanju prikolice TSA

**Varnostna oprema:**

1. zračna blazina za voznika in sovoznika,
2. po višini nastavljivi varnostni pasovi,
3. po višini nastavljivi vzglavniki,

**Kolesa (pnevmatike) in vzmetenje:**

1. 16˝jeklena platišča z okrasnimi kolesnimi pokrovi,
2. rezervno kolo s pnevmatiko normalnih dimenzij

**Obvezna oprema:**

1. oprema po CPP, CPP (varnostni trikotnik, rezervne žarnice, komplet prve pomoči),
2. gasilni aparat,
3. osnovno orodje in dvigalka,
4. gumijasti tepihi za tla v kabini,
5. sedežni prevleki.

**Za tem obrazcem ponudnik priloži lasten prospektni material s tehničnimi karakteristikami vozil.**

OPOZORILO: ob potencialnem prevzemu vozila bomo ugotavljali ustreznost popolnoma vseh postavk, zahtevanih v tem obrazcu razpisne dokumentacije. Prav tako bomo zahtevali vso potrebno dokumentacijo, ki izkazuje resnične dimenzije (dimenzije bomo tudi fizično izmerili), kakovost in pristnost posameznih elementov vozila. Odstopanja od tehničnih zahtev niso dovoljena. Vozilo, ki ne bo izpolnjevalo vseh zapisanih tehničnih zahtev oz. le teh ne bo mogoče dokazati, ne bo prevzeto. Takšno vozilo bo nepreklicno zavrnjeno.

**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE – SKLOP 2**

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.

**Pogoji in tehnično-tehnološke lastnosti dostavnega vozila keson (1 kos)**

1. **OSNOVNE ZAHTEVE:**
2. novo vozilo kategorije N1, za prevoz tovora, oblika karoserije keson,
3. homologacija in v kolikor je potrebno, vsi atesti in dovoljenja za varno delo in takojšnjo vključitev v promet takoj po prevzemu vozila s strani naročnika,
4. tovarniško novo vozilo - leto izdelave vozila mora biti enaka letu, v katerem bo vozilo predano naročniku, stanje števca kilometrov ali delovnih ur ne sme biti višje, kot je potrebno za pripravo vozila iz tega javnega razpisa,
5. vozilo tovarniško izdelano, homologirano, nadgradnja ni dovoljena,
6. celotno vozilo je bele barve

5. navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

1. vozilo mora imeti pogon na sprednja kolesa

7. da je za ponujeno znamko zagotovljen servis v radiusu 20 km od sedeža podjetja naročnika,

**II.** **KAROSERIJA:**

1. nosilnost: najmanj 1.300 kg,
2. največja dovoljena skupna masa od 3.500 kg,
3. medosna razdalja: od 3.680 do 3.800 mm,
4. dolžina vozila: največ 5.800 mm,
5. dvojna krilna vrata v drugi vrsti

**Garancija:**

1. garancija proizvajalca za celotno vozilo brez omejitve prevoženih kilometrov: minimalno 24 mesecev
2. garancija proti prerjavenju za kompletno vozilo min. 72 mesecev,

**Kabina:**

1. nastavljiv sedež za voznika,
2. dvojna kabina za 6-7 potnikov,
3. računalniški prikazovalnik podatkov,
4. odlagalna polica nad vetrobranskim steklom,
5. opozorilni signal za vzvratno vožnjo,
6. MP3 radio z anteno in zvočniki,
7. ročna klimatska naprava,
8. električni pomik sprednjih stekel,
9. centralno zaklepanje,
10. 12V vtičnica,
11. vgrajen sistem za prostoročno telefoniranje,
12. dnevne luči,
13. senzorski brisalniki za dež
14. regulator in omejevalec hitrosti,

**Krmilni sistem:**

1. servo-ojačevalnik,
2. rajdni krog: največ 14,5m

**Motorni del:**

1. vodno hlajen, EURO 6 motor od 2300 do 2500 ccm
2. moč motorja 90-100 kW,
3. elektronska blokada motorja,
4. za gorivo: vsaj 80 litrov,
5. ključavnica rezervoarja za gorivo,

**Menjalnik:**

1. ročni menjalnik, 6 stopenjski,

**Zavorni sistem:**

1. zavore ABS,
2. sistem za preprečevanje zdrsa koles ASR
3. sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP
4. sistem proti zanašanju prikolice TSA

**Varnostna oprema:**

1. zračna blazina za voznika in sovoznika,
2. po višini nastavljivi varnostni pasovi,
3. po višini nastavljivi vzglavniki,

**Kolesa:**

1. 16˝ jeklena platišča, z okrasnimi pokrovi
2. enojna kolesa na zadnji osi,
3. rezervno kolo normalnih dimenzij,

**Obvezna oprema:**

1. oprema po CPP, (prva pomoč, žarnice, varnostni trikotnik),
2. gasilni aparat, PS-4 (21A, 113B),
3. osnovno orodje in dvigalka,
4. gumijasti tepihi za tla v kabini,

**III. NADGRADNJA:**

1. nosilnost: najmanj 1300 kg.
2. prostornina tovornega prostora (m3): najmanj 1,95

**Tovorni prostor:**

1. vroče cinkana pomožna šasija,
2. dno izdelano iz pocinkane kakovostne pločevine debeline vsaj 3mm,
3. stranice iz aluminijastih profilov, skupne višine 400 mm

**IV. DOKUMENTACIJA:**

**Tehnična dokumentacija:**

1. navodila za uporabo (v slovenskem jeziku),
2. navodila za vzdrževanje (v slovenskem jeziku),

**Za tem obrazcem ponudnik priloži lasten prospektni material s tehničnimi karakteristikami vozil.**

OPOZORILO: ob potencialnem prevzemu vozila bomo ugotavljali ustreznost popolnoma vseh postavk, zahtevanih v tem obrazcu razpisne dokumentacije. Prav tako bomo zahtevali vso potrebno dokumentacijo, ki izkazuje resnične dimenzije (dimenzije bomo tudi fizično izmerili), kakovost in pristnost posameznih elementov vozila. Odstopanja od tehničnih zahtev niso dovoljena. Vozilo, ki ne bo izpolnjevalo vseh zapisanih tehničnih zahtev oz. le teh ne bo mogoče dokazati, ne bo prevzeto. Takšno vozilo bo nepreklicno zavrnjeno.

**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE – SKLOP 3**

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.

**Pogoji in tehnično-tehnološke lastnosti osebnega poltovornega vozila (1 kos)**

1. **OSNOVNE ZAHTEVE:**
2. Novo vozilo kategorije M1, za prevoz oseb, oblika nadgradnje AC (karavan), možnost registracije poltovorno vozilo,
3. tovarniško novo vozilo - leto izdelave vozila mora biti enako letu, v katerem bo vozilo predano naročniku,
4. celotno vozilo je bele barve,
5. vozilo tovarniško izdelano, homologirano,
6. vozilo mora imeti pogon na sprednja kolesa,
7. navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,
8. da je za ponujeno znamko zagotovljen servis v radiusu 20 km od sedeža podjetja naročnika,
9. **. Karoserija:**
10. Nosilnost: nosilnost z voznikom in dodatno opremo min 550 kg
11. dolžina vozila: največ 4.700 mm,
12. medosna razdalja max 2.720 mm
13. širina vozila: največ 1.850 mm,
14. višina vozila: največ 1.500 mm,
15. **Garancija:**
16. minimalno 24 mesecev,
17. garancija proti pre rjavenju za kompletno vozilo min. 72 mesecev,
18. garancijska dokumentacija,
19. **Kabina:**
20. sedež za enega sopotnika in 2 potnika na zadnjem sedežu,
21. tovorni del od potniškega ločen z mrežo,
22. nastavljiv voznikov sedež,
23. računalniški prikazovalnik podatkov,
24. protiprašni filter
25. radio z anteno in zvočniki, Bluetooth prostoročno telefoniranje,
26. navigacijska naprava,
27. avtomatska klimatska naprava
28. električni pomik prednjih stekel,
29. električno nastavljiva ogledala,
30. ogrevanje prednjega stekla in ogledal,
31. centralno zaklepanje,
32. meglenki spredaj,
33. regulator in omejevalec hitrosti,
34. senzorski brisalniki za dež
35. 12V vtičnica v kabinskem in prtljažnem prostoru,
36. **Krmilni sistem:**
37. servo-ojačevalnik,
38. **Motorni del:**
39. Dizelski vodno hlajen, Euro 6 motor, najmanj 1.400 do 2.000 ccm
40. moč motorja od 80 do 90 KW,
41. elektronska blokada motorja,
42. ključavnica rezervoarja za gorivo,
43. **Menjalnik:**
44. ročni menjalnik, 6 stopenjski,
45. **Zavorni sistem:**
46. zavore ABS,
47. sistem ASR proti zdrsu pogonskih koles,
48. sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP
49. **Varnostna oprema:**
50. zračna blazina za voznika in sovoznika,
51. po višini nastavljivi varnostni pasovi,
52. po višini nastavljivi vzglavniki,
53. **Kolesa (pnevmatike) in vzmetenje:**
54. 16˝ALU platišča oz jeklena z okrasnimi kolesnimi pokrovi,
55. rezervno kolo s pnevmatiko normalnih dimenzij
56. **Obvezna oprema:**
57. oprema po CPP, CPP (varnostni trikotnik, rezervne žarnice, komplet prve pomoči),
58. gasilni aparat,
59. osnovno orodje in dvigalka,
60. gumijasti tepihi za tla v kabini,
61. sedežni prevleki,
62. vlečna kljuka

**Za tem obrazcem ponudnik priloži lasten prospektni material s tehničnimi karakteristikami vozil.**

OPOZORILO: ob potencialnem prevzemu vozila bomo ugotavljali ustreznost popolnoma vseh postavk, zahtevanih v tem obrazcu razpisne dokumentacije. Prav tako bomo zahtevali vso potrebno dokumentacijo, ki izkazuje resnične dimenzije (dimenzije bomo tudi fizično izmerili), kakovost in pristnost posameznih elementov vozila. Odstopanja od tehničnih zahtev niso dovoljena. Vozilo, ki ne bo izpolnjevalo vseh zapisanih tehničnih zahtev oz. le teh ne bo mogoče dokazati, ne bo prevzeto. Takšno vozilo bo nepreklicno zavrnjeno.