**PRILOGA 1 – SPLOŠNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

Karakteristike uporabljene barve za obnovo talne signalizacije v Mestni občini Ptuj morajo izpolnjevati:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Talna označba | Začetna vrednost | Po enoletni izpostavi na testnem polju (PLDP 33287) |
| Dnevna vidljivost β | B4 | B3 |
| Nočna vidljivost | R4 | R2 |
| Drsnost SRT | S1 | S1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe ponudnika: |
|  |  |  |
|  |  |  |